|  |  |
| --- | --- |
| Information |  |
|  | |
|  | |
| Stockholm 2024-04-08 | |

Info Ventilation

Huset är utrustat med ett FTX aggregat som förser samtliga lägenheter och trapphus med filtrerad tilluft samt frånluft i wc/dusch och klädkammare samt i spiskåpa både som grundflöde och forcerat flöde i kåpan vid matlagning.

Du får inte på egen hand justera donen eftersom det påverkar luftflödet i hela huset och även kan försvåra vid en eventuell rökgasevakuering.

Om du upplever problem med ventilationen ska du göra en felanmälan.

**Allmänt spisfläkt**

Vid rengöring av kåpan, tillgodose att inga spisplattor är påslagna som kan skada dig som kontrollerar eller rengör kåpan. Tillgodose att inga inställningar ändras, och att alla rörliga delar även efter kontrollen förblir oförändrade.

**Kontroll**

Kontrollera att enheten är ren och hel. 1-2 ggr/månad

Kontrollera filtret genom att trycka in snäppena i framkant,

ta loss enheten och plocka bort filtret från ramen.

Kontrollera om kåpan behöver göras ren på insidan, innanför

filtret.

**Rengöring**

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel.

Även insidan av kåpan rengöres med våt trasa och diskmedel.

Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat

med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i

maskin.